|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MGT100x100AGAT Tech**  **Контролно тело**  **Ђорђа Радака 10**  **11250 Београд** | | | | **ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИСАЊУ/ОВЕРАВАЊУ** | | | | | | |
| Назив мерила:  **Машина за мерење дужине жице и кабла** | | | | | | | | | | Записник број:  **brojZapisnika** |
| Врста контролисања/оверавања:  [vrstaKontrolisanja] | | | | | | | | | | |
| Подносилац захтева:  [podnosilacZahteva] | | | | | | | | | | |
| Власник/кoрисник:  vlasnikKorisnik | | | | | | | | | | |
| **Подаци о мерилу:** | | | | | Серијски број:  serijskiBroj | | | Идентификациони број:  [identifikacioniBroj] | | |
| Произвођач:  [proizvodjac] | | | | | Ознака типа/модела:  [oznakaTipa] | | | Службена ознака типа:  sluzbenaOznakaTipa | | |
| Мерни опсег:  [merniOpseg] | | | | | Најмањи подељак:  najmanjiPodeljak | | | Класа тачности:  [klasaTacnosti] | | |
| **Услови околине:** | | | | | **T = temperatura ℃ ; Rv = [vlaznost] %** | | | | | |
| Функционална исправност задовољава: | | | | | | | | [cb1] ДA [cb2] НE | | |
| Напомена: [napomena1] | | | | | | | | | | |
| **Резултати контролисања:**  ***Пречник точка машине:***     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1.мерење | 2.мерење | 3.мерење | Средња вредност | | (mm) | | | | | Merenje1 | Merenje2 | Merenje3 | srv |   Обим точка (средња вредност): ot mm  ***Провера исправног вођења мерног материјала***: **1 mm/ m** [cb3] испуњава [cb4] не испуњава [cb5] није применљиво    ***Провера исправности показног уређаја***: број обртаја једнак броју који се добија бројањем  [cb6] испуњава [cb7] не испуњава  ***Провера исправности уређаја за одмеравање дужина***:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Дужина узорка | Дебљина узорка | Показивање машине | Одступање од стварне вредности дужине | Релативна грешка измерене дужине | НДГ | | (m) | | | | % | % | | duzina | debljina | pokazivanje | odstupanje | greska | Ndg1 |  Узорак је кабал дужине 50 m. | | | | | | | | | | |
| **Еталони и опрема**: | Еталон: | 1. Мерни лењир | | | | Сер. бр. еталона: | | | 1. brojMernogLenjira | |
| 2. Помично мерило | | | | 2. brojPomicnogMerila | |
| **Подаци о жиговима:** | Скинути:  Skinuti1  Skinuti2 | | | | | Постављени:  Postavljeni1  Postavljeni2 | | | | |
| **НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА КОНТРОЛИСАЊА УТВРЂЕНО ЈЕ ДА МЕРИЛО**  [cb8] **ИСПУЊАВА**  [cb9] **НЕ ИСПУЊАВА**  Захтеве прописане у Правилнику о метролошким условима за машине за мерење дужине жице и кабла („Службени лист СФРЈ”, брoj 51/86) | | | | | | | | | | |
| **Коментари/Напомене/Разлог одбијања**:  [komentar2] | | | | | | | | | | |
| Датум: [datum] | | | Контролисање/оверавање извршио:  etalonirao | | | | Потпис: | | | |
| Датум: [datum] | | | Контролисање/оверавање одобрио:  odobrio | | | | Потпис: | | | |