|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MGT100x100MAGAT Tech**  **Контролно тело**  **Ђорђа Радака 10**  **11250 Београд** | | | | **ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИСАЊУ/ОВЕРАВАЊУ** | | | | | | |
| Назив мерила:  **Мерна трака с виском** | | | | | | | | | | Записник број:  **brojZapisnika** |
| Врста контролисања/оверавања:  vrstaKontrolisanja | | | | | | | | | | |
| Подносилац захтева:  [podnosilacZahteva] | | | | | | | | | | |
| Власник/кoрисник:  vlasnikKorisnik | | | | | | | | | | |
| **Подаци о мерилу:** | | | | | Серијски број:  serijskiBroj | | | Идентификациони број:  identifikacioniBroj | | |
| Произвођач:  proizvodjac | | | | | Ознака типа/модела:  oznakaTipa | | | Службена ознака типа / Број исправе о усаглашености:  sluzbenaOznakaTipa | | |
| Мерни опсег:  [merniOpseg] | | | | | Најмањи подељак:  najmanjiPodeljak | | | Класа тачности:  [klasaTacnosti] | | |
| **Услови околине:** | | | | | **T = temperatura °C ; Rv = [vlaznost] %** | | | | | |
| Функционална исправност задовољава: | | | | | | | | [cb1] ДA [cb2] НE | | |
| Напомена: [napomena1] | | | | | | | | | | |
| **Резултати контролисања:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Називна мера | Одступање од називне мере | НДГ  ± | | ( unit1 ) | | | | 0 | **Odstupanje1** | Ndg1 | | 1000 | **Odstupanje2** | Ndg2 | | 2000 | **Odstupanje3** | Ndg3 | | 3000 | **Odstupanje4** | Ndg4 | | 4000 | **Odstupanje5** | Ndg5 | | 5000 | **Odstupanje6** | Ndg6 | | 6000 | **Odstupanje7** | Ndg7 | | 7000 | **Odstupanje8** | Ndg8 | | 8000 | **Odstupanje9** | Ndg9 | | 9000 | **[o10]** | [n10] | | 10000 | **[o11]** | [n11] | | 11000 | **[o12]** | [n12] | | 12000 | **[o13]** | [n13] | | 13000 | **[o14]** | [n14] | | 14000 | **[o15]** | [n15] | | 15000 | **[o16]** | [n16] | | 16000 | **[o17]** | [n17] | | 17000 | **[o18]** | [n18] | | 18000 | **[o19]** | [n19] | | 19000 | **[o20]** | [n20] | | 20000 | **[o21]** | [n21] | | 21000 | **[o22]** | [n22] | | 22000 | **[o23]** | [n23] | | 23000 | **[o24]** | [n24] | | 24000 | **[o25]** | [n25] | | 25000 | **[o26]** | [n26] |      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Изабрани подељак скале | Грешка подељка | Разлика дужине два узастопна подељка | НДГ Подељак дужине  i≤1 mm | Највећа дозвољена разлика између два узастопна подељка  i≤1 mm | | ( unit2 ) | | | | | | Greska1 | **Gp1** | **Rd1** | [n27] | **Ndr1** | | Greska2 | **Gp2** | | Greska3 | **Gp3** | **Rd2** | | Greska4 | **Gp4** | | Greska5 | **Gp5** | **Rd3** | | Greska6 | **Gp6** | | Greska7 | **Gp7** | **Rd4** | | Greska8 | **Gp8** | | | | | | | | | | | |
| **Еталони и опрема**: | Еталон: | 1. Мерни лењир | | | | Сер. бр. еталона: | | | 1. brojMernogLenjira | |
| 2. Мерна лупа | | | | 2. brojMerneLupe | |
| **Подаци о жиговима:** | Скинути:  Skinuti1  Skinuti2 | | | | | Постављени:  Postavljeni1  Postavljeni2 | | | | |
| **НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА КОНТРОЛИСАЊА УТВРЂЕНО ЈЕ ДА МЕРИЛО**  [cb3]**ИСПУЊАВА**  [cb4]**НЕИСПУЊАВА**  Захтеве прописане Правилником o Pravilnik | | | | | | | | | | |
| **Коментари/Напомене/Разлог одбијања**:  [komentar2] | | | | | | | | | | |
| Датум: [datum] | | | Контролисање/оверавање извршио:  etalonirao | | | | Потпис: | | | |
| Датум: [datum] | | | Контролисање/оверавање одобрио:  odobrio | | | | Потпис: | | | |