|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MGT100x100MAGAT Tech**  **Контролно тело**  **Ђорђа Радака 10**  **11250 Београд** | | | | **ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИСАЊУ/ОВЕРАВАЊУ** | | | | | | |
| Назив мерила:  **Метри за текстил** | | | | | | | | | | Записник број:  **[brojZapisnika]** |
| Врста контролисања/оверавања:  [vrstaKontrolisanja] | | | | | | | | | | |
| Подносилац захтева:  [podnosilacZahteva] | | | | | | | | | | |
| Власник/кoрисник:  [vlasnikKorisnik] | | | | | | | | | | |
| **Подаци о мерилу:** | | | | | Серијски број:  [serijskiBroj] | | | Идентификациони број:  [identifikacioniBroj] | | |
| Произвођач:  [proizvodjac] | | | | | Ознака типа/модела:  [oznakaTipa] | | | Службена ознака типа:  sluzbenaOznakaTipa | | |
| Мерни опсег:  [merniOpseg] | | | | | Најмањи подељак:  najmanjiPodeljak | | | Класа тачности:  [klasaTacnosti] | | |
| **Услови околине:** | | | | | **T = temperatura ℃ ; Rv = [vlaznost] %** | | | | | |
| Функционална исправност задовољава: | | | | | | | | [cb1] ДA [cb2] НE | | |
| Напомена: [napomena1] | | | | | | | | | | |
| **Резултати контролисања:**  **Strana 1**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Називна мера | Одступање од називне мере | НДГ | | (cm) | (mm) | | | 20 | **odstupanje1** | **ndg1** | | 40 | **odstupanje2** | | 60 | **odstupanje3** | | 80 | **odstupanje4** | | 100 | **odstupanje5** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Изабрани подељак скале | Грешка подељка | Разлика дужине два узастопна подељка | НДГ Подељак дужине  i=1 cm | Највећа дозвољена разлика између два узастопна подељка  i=1 cm | | (cm) | (mm) | | | | | greska1 | **gp1** | **rd1** | **ndg2** | **ndr1** | | greska2 | **gp2** | | greska3 | **gp3** | **rd2** | | greska4 | **gp4** | | greska5 | **gp5** | **rd3** | | greska6 | **gp6** | | greska7 | **gp7** | **rd4** | | greska8 | **gp8** |   Strana 2   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Називна мера | Одступање од називне мере | НДГ | | (cm) | (mm) | | | 20 | **odstupanje6** | **ndg3** | | 40 | **odstupanje7** | | 60 | **odstupanje8** | | 80 | **odstupanje9** | | 100 | **Odstupanje10** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Изабрани подељак скале | | Грешка подељка | Разлика дужине два узастопна подељка | НДГ Подељак дужине  i=1 cm | Највећа дозвољена разлика између два узастопна подељка  i=1 cm | | (cm) | (mm) | | | | | | Greska9 | | **Gp9** | **rd5** | **ndg4** | **ndr2** | | Greska10 | | **Gp10** | | Greska11 | | **Gp11** | **rd6** | | Greska12 | | **Gp12** | | Greska13 | | **Gp13** | **rd7** | | Greska14 | | **Gp14** | | Greska15 | | **Gp15** | **rd8** | | Greska16 | | **Gp16** | | | | | | | | | | | |
| **Еталони и опрема**: | Еталон: | 1. Мерни лењир | | | | Сер. бр. еталона: | | | 1. brojMernogLenjira | |
| 2. Мерна лупа | | | | 2. brojMerneLupe | |
| **Подаци о жиговима:** | Скинути:  Skinuti1  Skinuti2 | | | | | Постављени:  Postavljeni1  Postavljeni2 | | | | |
| **НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА КОНТРОЛИСАЊА УТВРЂЕНО ЈЕ ДА МЕРИЛО**  [cb3] **ИСПУЊАВА**  [cb4] **НЕ ИСПУЊАВА**  Захтеве прописане Правилником о метролошким условима за мерила дужине опште намене ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/88 и 26/90) . | | | | | | | | | | |
| **Коментари/Напомене/Разлог одбијања**:  [komentar2] | | | | | | | | | | |
| Датум: [datum] | | | Контролисање/оверавање извршио:  etalonirao | | | | Потпис: | | | |
| Датум: [datum] | | | Контролисање/оверавање одобрио:  odobrio | | | | Потпис: | | | |